( a -- k12, absolute addr a, relative to PC in a k12 addr )
: _r7ffc DUP 0x7ff > IF _oor THEN ;
: _raddr12
    PC - DUP 0< IF 0x800 + _r7ffc 0x800 OR ELSE _r7ffc THEN ;
: RJMP _raddr12 0xc000 OR ;
: RCALL _raddr12 0xd000 OR ;
: RJMP, RJMP A,, ; : RCALL, RCALL A,, ;
