: _yinc 0x07 _cmd ; : _xinc 0x05 _cmd ;
: _zoff! ( off -- ) 0x40 + _cmd ;
: _col! ( col -- ) 0x20 + _cmd ;
: _row! ( row -- ) 0x80 + _cmd ;
: LCD$
    H@ [ LCD_MEM LITN ] ! FNTH 2 * 2+ ALLOT
    LCDON 0x01 ( 8-bit mode ) _cmd
    FNTH 1+ _zoff!
;
