CODE I
    L 0 IX+ LDrIXY,
    H 1 IX+ LDrIXY,
    HL PUSHqq,
;CODE
CODE I'
    L 2 IX- LDrIXY,
    H 1 IX- LDrIXY,
    HL PUSHqq,
;CODE
CODE J
    L 4 IX- LDrIXY,
    H 3 IX- LDrIXY,
    HL PUSHqq,
;CODE

