: LINES 24 ; : COLS 80 ;
CODE BYE
    HL 0 LDddnn,
    A 0x16 LDrn, ( @EXIT )
    0x28 RSTn,
CODE @DCSTAT ( drv -- f )
    BC POPqq,
    chkPS,
    A 0x28 LDrn, ( @DCSTAT )
    0x28 RSTn,
    PUSHZ,
;CODE
