( b r -- )
: OP2br
    CREATE C,
    DOES>
    0xcb A,
    C@              ( b r op )
    ROT             ( r op b )
    <<3             ( r op b<<3 )
    OR OR A,
;
0xc0 OP2br SETbr,
0x80 OP2br RESbr,
0x40 OP2br BITbr,

